SONY EVI-D90P

索尼EVI-D90P，配备1/4英寸EXview HAD CCD成像器，高达28倍的光学变焦镜头成为索尼视频会议系统中的佼佼者；独特的宽动态技术使其在低光和明暗对比强烈的环境中也能获得细节清晰的图像。EVI-D90P具有电子翻转功能，适合天花板吊顶安装的同时也适合桌面安装。机身分黑色和白色两种，外观典雅，设计时尚。

• 28 倍光学变焦镜头

• 宽动态技术

• 1/4 英寸 EXview HAD CCD 成像器

• 具有电子翻转功能，可适用桌面安装和天花板吊顶安装

• 机身分黑色和白色两种，具有智能、时尚的设计

**产品参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| 　 | **EVI-D90** |
| 图像传感器 | 1/4 英寸 EXview HAD CCD |
| 视频信号 | PAL\NTSC |
| 水平分辨率 | 540TV线（中心区域） |
| 镜头 | 28x变焦，f=3.5 mm（广角）到 98.0 mm（远端），F1.35 到 F3.7 |
| 水平视角 | 55.8°（广角）到 2.1°（远端） |
| 最短对象距离 | 10 mm（广角）- 1,500 mm（远端） |
| 最小照明 | 0.65 lx (F1.35, 50 IRE) |
| 曝光控制 | 自动，手动，优先模式（快门优先&光圈优先），亮度，EV 补偿，慢快门 AE |
| 快门速度 | 1 到 1/10,000 s |
| 增益 | 自动/手动/最大 AE 增益限制（-3 到 28 dB，2 dB 步阶） |
| 白平衡 | 自动，自动白平衡，室内，室外，一键式，手动 |
| S/N比率 | 超过50Db |
| 平移/倾斜 | 平移：+-170度（最大速度100度/秒），倾斜：-20度到+90度（最大速度90度/秒） |
| 位置预设置 | 6位置 |
| 视频输出 | VBS，Y/C |
| 控制端子 | RS-232C（8-针微型DIN）控制（VISCA）/RS-422（9-针）控制（VISCA），波特率：9.6Kb/s，38.4Kb/s |
| 电源需求 | DC 10.8至13.2V |
| 电源消耗 | 8W |
| 工作温度 | 0摄氏度到40摄氏度 |
| 存储温度 | -20到+60摄氏度 |
| 尺寸（W/H/D） | 145×164×164 mm  |
| 质量 | 1460g |
| 本体颜色 | 黑色 |
| 提供的附件 | 交流适配器，交流电源线，红外线遥控器，天花板安装支架，操作说明书，RS-422接口插头 |